
* 配線方式可參考下圖,配線花費時間大約1.5小時完成.
* 需要工具:小一字起,AC插頭電線,16AWG (或1.25mm) 電線長度60CM,22mm(或24mm)電線長度100CM,電氣絕緣膠帶一捲,電烙鐵一支,焊錫20CM,電源插頭3PIN轉接2PIN.
* 端子的螺絲鎖緊後,用手拉一拉確認無鬆脫,以免掉落.
* 若無接線能力可請同學互相幫忙焊接,或請助教幫忙確認,特別是AC 110V INPUT的部分很危險.
* USB A TO B傳輸線(FOR USB轉RS485用)



參考一:

<https://www.youtube.com/watch?v=74gKMTsHmYY>

配線實照:

